**Цифры и факты**

**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ**ООО «Теплосервис»
Система теплоснабжения открытая.
Теплоноситель – вода питьевого качества.
Установленная тепловая мощность источников теплоснабжения – 50,54 Гкал/час.
Число источников теплоснабжения – 4 шт.
Присоединенная нагрузка:
            БМК «Центральная» – 19,78 Гкал/час;
            БКМ «Северная» – 18,92 Гкал/час;
            БМК «Калининская» – 10,83 Гкал/час;

 БМК «Интернат» - 1,010 Гкал/час.
Протяженность тепловых сетей 29,11 км., в том числе:
            БМК «Центральная» – 15,41 км;
            БКМ «Северная» – 8,09 км;
            БМК «Калининская» – 5,43 км;

 БМК «Интернат» - 0,18 км.
Количество ЦТП – 4 шт.